[Акты «ОАО ОмскВодоканал». Стоимость](http://www.vodokanal55.ru/attachments/article/10/nov.docx" \t "_blank) работ.

**Оплата в кассу ОАО «ОмскВодоканал»:**

1. 13524,28 руб. – врезка водопровода в городские сети (выполняет ОАО «ОмскВодоканал»);
2. 11301,70 руб. – врезка канализации в городские сети (выполняет ОАО «ОмскВодоканал»);
3. 2241,07 руб. – промывка водопроводной трубы (выполняет ОАО «ОмскВодоканал»);
4. 2119,26 руб. - контроль качества воды (хим.-бак. анализ воды, выполняет лаборатория ОАО «ОмскВодоканал»);
5. **ориентировочно** от 1500 до 4000 рублей – одноразовая плата за количество литров в сутки (рассчитывается по формуле, зависит от количества прописанных людей в доме, от количества санузлов и поливочной площади огорода). Это так называемая плата за потребляемую мощность (нагрузку) в сутки.

За врезки (подключения) в частные (соседские) сети водопровода и (или) канализации платить не надо. У соседей (всех соседей, подключенных к единой врезке) необходимо получить письменное согласие (соответствующий бланк прикладывается).

**К освидетельствованию выполненных работ водоканалу необходимо предоставить:**

- проект на наружные сети и сооружения водопровода и канализации, согласованный ОАО «ОмскВодоканал»;

- исполнительные чертежи (топографическая съёмка) построенных сетей и колодцев водопровода и (или) канализации;

-              паспорта колодцев;

-              акт скрытых работ;

-              акт гидравлического испытания водопроводной трубы;

-              документы, удостоверяющие качество используемых при строительстве конструкций, изделий, материалов (технические паспорта на трубопроводы) как приложение к актам на скрытые работы.;

В актах на скрытые работы (ПРИ НАЛИЧИИ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО В ПРОЕКТЕ), составленные в соответствии с РД-11-02-2006, должны быть описаны (п.3.17 СНиП 3.05.04-85\*):

-              устройство оснований под подземные трубопроводы;

-              устройство оснований и фундаментов сооружений;

-              устройство опор и упоров трубопроводов;

-              величина зазоров и уплотнение стыковых соединений;

-              устройство колодцев и камер;

-              герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и камер;

-              устройство пересечений трубопроводов водоснабжения и канализации с другими подземными коммуникациями;

-              противокоррозионная и тепловая защита трубопроводов, гидроизоляция сооружений;

-              устройство конструкций, в которых заключены подземные трубопроводы (непроходные каналы, кожухи и др.);

Акт освидетельствования скрытых работ и акт гидравлического испытания составляются представителем строительной организации, выполнившей скрытые работы, и подписываются представителями Заказчика.

Эти нововведения приняты в апреле 2017 года.

Работы по строительству сетей водопровода и канализации имеют право производить организации, которые имеют договор с ОАО «ОмскВодоканал». Остерегайтесь мошенников!

Ориентировочные цены:

Проект 4000 рублей, исполнительная съёмка – 4000 рублей (водопровод или канализацию наносят на карту города), Оформление документов (актов) и организационные работы - 10000 рублей.

Если домов больше, то стоимость незначительно возрастает.

СТОИМОСТЬ РАБОТ рассчитывается индивидуально. Минимальная стоимость работ – 25000 рублей.